Handleiding Open data platform KMI

U kan gratis data terugvinden op ons open data platform: https://opendata.meteo.be/
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Klik bovenaan op Download.
Hierna verschijnt er een pagina waar u het gewenste product kan selecteren. In dit geval selecteert u daar ‘Synoptic observations’. 
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Het systeem laat vervolgens toe om twee datasets (te selecteren via layer) te downloaden:
1. synop_station: om de code en locatie van de stations samen met de begin- en einddatum van de beschikbare gegevens per station te verkrijgen
2. synop_data: om de eigenlijke waarnemingen van één of meerdere stations te downloaden.
Daarna dient u nog een formaat te selecteren waarin u de data wil verkrijgen. Wij raden u aan om hier voor csv te kiezen. Dit zal u toelaten de data nadien in excel te openen. 
Vervolgens verschijnt er een kaart op het scherm. 
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U kan met de edit knop rechts bovenaan de kaart de blauwe rechthoek aanpassen en het gewenste gebied waarvoor u data wenst selecteren. Vergeet vervolgens zeker niet op save te klikken om het gebied vast te zetten. U zal daarna de data kunnen downloaden van de stations die zich in de blauwe rechthoek bevinden. Om data specifiek voor 1 station te downloaden, kan u de stappen onder “3. Download data van een specifiek station” terugvinden. 
Onder de kaart kan u de tijdsperiode selecteren waarvoor u data wenst. Door op het kalender-icoon te klikken, kan u de begin- en einddatum en het uur aanpassen. 
Vervolgens klikt op downloaden en daarna krijgt u een csv bestand met daarin 
· Ofwel de uurlijkse synoptische waarnemingen van de stations in het geselecteerd gebied (indien u synop_data als layer selecteerde)
· Ofwel de code en locatie van de stations samen met de begin- en einddatum van de beschikbare gegevens per station (indien u synop_stations als layer selecteerde)


1. openen van het ‘SYNOP_DATA.CSV’ bestand in excel

1. Open Excel.
2. Klik op data en selecteer ‘from text’ 
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3. Selecteer daarna het csv bestand dat u net heeft gedownload

4. Selecteer ‘delimited’ en klik op volgende
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5. Als delimiters selecteer je ‘comma’ en daarna klik je op volgende
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6. In het volgende venster dien je te klikken op ‘advanced’: 
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7. Nadat je op ‘advanced’ hebt geklikt opent er een nieuw venster: ‘advanced text import settings’. Het is héél belangrijk dat je daar de juiste instellingen kiest: 
- Decimal separator: . (punt)
- Thousands separator: <geen>
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8. Klik vervolgens op ‘finish’ en selecteer dan de cel waarin je data wil plakken ($A$1)

9. Je krijgt nu een tabel met daarin volgende kolommen:

· FID: unieke identifier
· the geom: latitude en longitude van het station (in decimale graden; volgens WGS84)
· code: synoptische code van het station
· timestamp: tijd in universele tijd (UT) (in de winter: UT = lokale tijd - 1u; in de zomer: UT = lokale tijd - 2u) 
· precip_quantity: hoeveelheid neerslag in mm
· precip_range: periode waarover PRECIP_QUANTITY werd gemeten (1 = voorbije 6u; 2 = voorbije 12u; 4 = voorbije 24u)
· Temp: luchttemperatuur op 1.5m in °C (uurlijks)
· temp_min: minimumtemperatuur tussen 18u UT (vorige dag) en 6u UT (huidige dag) in °C (1 waarde per dag)
· temp_max: maximumtemperatuur tussen 6u UT en 18u UT in °C (1 waarde per dag)
· temp_grass_min: minimum temperatuur aan de grond (°C) om 6u UT en 9u UT
· wind speed: gemiddelde windsnelheid van de laatste 10 minuten op 10m hoogte (uurlijks)
· wind_speed_unit: eenheid waarin de windsnelheid is weergegeven
0,1 = m/s of 3,4 = knopen
· wind_direction: windrichting in graden (uurlijks)
· wind_peak_speed: maximale windstoten (m/s) 
· Waarde om 03u00 UT: maximum tussen 23u50-02u50 UT
· Waarde om 06u00 UT: maximum tussen 23u50-05u50 UT
· Waarde om 09u00 UT: maximum tussen 05u50-08u50 UT
· Waarde om 12u00 UT: maximum tussen 05u50-11u50 UT
· Waarde om 15u00 UT: maximum tussen 11u50-14u50 UT
· Waarde om 18u00 UT: maximum tussen 11u50-17u50 UT
· Waarde om 21u00 UT: maximum tussen 17u50-20u50 UT
· Waarde om 00u00 UT: maximum tussen 17u50-23u50 UT
· humidity_relative: relatieve luchtvochtigheid uitgedrukt in % (uurlijks)
· weather current: beschrijving van het huidig weertype (uurlijks) (zie https://opendata.meteo.be/documentation/?dataset=synop&lang=nl) 
· pressure: luchtdruk op zeeniveau (hPa) (uurlijks)
· pressure_station_level: luchtdruk op stationsniveau (hPa) (uurlijks)
· sun_duration_24hours: zonneschijnduur (periode waarbij er meer dan 120W/m² in zonnestraling wordt gemeten) van de afgelopen 24u (in minuten) (1 waarde per dag)
· short_wave_from_sky_24hours: globale zonnestraling geïntegreerd over 24u (in J/m²).
· Cloudiness: gedeelte van de hemel bedekt door wolken (in octas)

2. openen van het ‘SYNOP_DATA.CSV’ bestand in excel

1. Open Excel
2. Klik op data en selecteer ‘from text’ 
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3. Selecteer daarna het csv bestand dat u net heeft gedownload

4. Selecteer ‘delimited’ en klik op volgende
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5. Als delimiters selecteer je ‘comma’ en daarna klik je op volgende
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6. In het volgende venster dien je te klikken op ‘advanced’: 
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7. Nadat je op ‘advanced’ hebt geklikt opent er een nieuw venster: ‘advanced text import settings’. Het is héél belangrijk dat je daar de juiste instellingen kiest: 
- Decimal separator: .
- Thousands separator: <geen>
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8. Klik vervolgens op finish en selecteer dan de cel waarin je data wil plakken ($A$1)

9. Je krijgt nu een overzicht in tabelvorm met daarin volgende informatie: 

· FID: Identifier van het station
· Code: code van het synoptisch station
· the_geom: latitude en longitude van het station (in decimale graden; volgens WGS84)
· altitude: hoogte van het station
· name: naam van het station
· date_begin, date_end: begin en eventuele einddatum van de beschikbare gegevens per station 

[bookmark: _Ref95817209]

3. Download data van een specifiek station 

Indien u data van een specifiek station wil downloaden, kan u de coördinaten van het station opzoeken en vervolgens ingeven boven de kaart: 
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Hieronder volgt de huidige lijst van beschikbare stations en hun coördinaten (op datum van 15/2/2022). 

Tabel: Naam van het station met de overeenkomstige geografische coördinaten

	NAAM STATION
	SYNOP CODE
	GEOGRAFISCHE COORDINATEN (WGS84)

	ERNAGE
	6459
	POINT (50.581913 4.689214)

	ZAVENTEM/MELSBROEK
	6451
	POINT (50.896391 4.526765)

	GOSSELIES
	6449
	POINT (50.454432 4.442053)

	DEURNE
	6450
	POINT (51.191399 4.451755)

	RETIE
	6464
	POINT (51.221395 5.027247)

	HUMAIN
	6472
	POINT (50.193663 5.255236)

	MONT RIGI
	6494
	POINT (50.510779 6.073438)

	BUZENOL
	6484
	POINT (49.620358 5.587229)

	SPA (AERODROME)
	6490
	POINT (50.478615 5.909864)

	SAINT-HUBERT
	6476
	POINT (50.038875 5.403753)

	BEITEM
	6414
	POINT (50.90398 3.121692)

	ZEEBRUGGE
	6418
	POINT (51.347375 3.201846)

	STABROEK
	6438
	POINT (51.324802 4.363798)

	UCCLE-UKKEL
	6447
	POINT (50.796862 4.357871)

	DIEPENBEEK
	6477
	POINT (50.915458 5.450296)

	BIERSET
	6478
	POINT (50.645282 5.458738)

	SINT-KATELIJNE-WAVER
	6439
	POINT (51.075125 4.524608)

	MIDDELKERKE
	6407
	POINT (51.200341 2.887306)

	MELLE
	6434
	POINT (50.980293 3.816003)

	UCCLE-UKKEL (FERME)
	6447
	POINT (50.796664 4.357875)

	DOURBES
	6455
	POINT (50.095445 4.59459)



Indien u bijvoorbeeld de data van Ukkel wil downloaden geeft u volgende coördinaten in: 
· West: 4.357871 (longitude)
· East: 4.357871 (longitude)
· South: 50.796862 (latitude)
· North: 50.796862 (latitude)
Opmerkingen: 
· de coördinaten voor ‘East’ en ‘West’ moeten dezelfde zijn
· de coördinaten voor ‘South en ‘North’ moeten dezelfde zijn
· het is belangrijk de coördinaten exact over te typen, met evenveel cijfers na de komma!
Vervolgens klikt op downloaden en daarna krijgt u een csv bestand met daarin de uurlijkse synoptische waarnemingen van Ukkel (in het geval van bovenstaand voorbeeld voor de periode van 1/12/2021 tot 1/1/2022).
[bookmark: _GoBack]Meer informatie in verband met de verschillende parameters kan u via volgende links terugvinden:
https://opendata.meteo.be/documentation/?dataset=synop  
https://opendata.meteo.be/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/RMI_DATASET_SYNOP 

 

image2.png
Download Catalog & GIS Viewer &

-A ~ Download
.

\ ‘You can download our data with Web Coverage Service (WCS) or Web Feature Service (WFS). Some datasets are not yet available in these services,
‘ and old data may be omitted.

Product : (Synoptic observations Dataset metadata (4
Layer : [ synop_data v |
Format : | Select a format )





image3.png
Bounding Box Select the geographic area for which you want to download the data. The default area covers all the data
available
YYou can directly enter the desired coordinates
Or you can edit the area on the map by hitting the edit button| @ |at the top right, and move the white
squares. When you are done, hit "Save"
Coordinate Reference System : EPSG:4236

West : 2.887306 East 6.073438
South : 149.620358 North 51.347375
+
buerg
Time Choose the time interval for which you want to download the data

From:  [2022-01-28 14:00:00 @ To: [2022-01-31 14:00:00 @





image4.png
6@ =@ R

how Detail g Gegevensanalyse
ide Detail

Connections % Clear
BE G [E @2 um Y
B Reapply

& properties

EE B &

Data  Consolidate What1f = Group Ungroup Subtotal

Textto Remove

From  From From Other g Refresh g sort | Fiter
Web  Text Sources * Colnedmns A~ = Edit Links % Advanced | columns Duplicates Validation Analysis. - -
Get External Data Connections Sort & Filter Data Tools. out [ Analyse
AL £ =
4 [ D E F G H 1 J K L ™M N o [ Q R s T u v w =
2 H




image5.png
t Imp

The Text Wizard has determined that your data is Fixed Width.
Ifthis is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.
Original data type
Choose the file type that best describes your data:
(@ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
O Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.

Startimport at row: | 1 < File origin: 437 : OEM United States.

[ My data has headers.

Preview of file CiUsers\veerledb\Downloads\synop_data.csv.

ID, the_geom, code, timestamp, precip_quantity, Precip_range, Cemp, Cemp_min, Cemp_max,temp_gras A
ynop_data.6449.2022-02-12 09:00:00+00, BOINT (50.454432 4.442053), 6449, 2022-02-12T09

ynop_data. 6450.2022-02-12 09:00:00+00, BOINT (51.191389 4.451755), 6450, 2022-02-12T09
ynop_data. 6451.2022-02-12 09:00:00+00, BOINT (50.896351 4.526765), 6451,2022-02-12T09
ynop_data. 6407.2022-02-12 09:00:00+00, BOINT (51.200341 2.887306) , 6407, 2022-02-12T09
ynop_data. 6490.2022-02-12 09:00:00+00, POINT (50.478615 5.909864) ,6490,2022-02-12T09;

AT ERRE

Ccancel Next > Einish





image6.png
ES

Fle  Home Inset Pageloyout  Formulas few QT Signin £, Share
f [ Show Queries L=] Connections. Y Clear N = IE [="4 E e ("' Show Detail
R ba e
mleln [+ O Bmror Tagime | BB £8 H
From From From FromOther Exising | New Refresh 7| Sort  Fiter Textto Flash Remove Data  Consolidate Relationships Manage | Whatlf Forecast Group Ungroup Subtotal
Access Web Text Sources~ Connections Query~ L RecentSources | - [3 Edit Links VoAdvanced | Columns Fil  Duplicates Valdation - DataModel  Analysis~ Sheet = -
Get External Data Get & Transfom Connedtions Sort & Fier Data Tools Forecast outiine 5 ~
AL - %
A | 8 | ¢ [ b | E | F | & | W | U | 3 | Kk | L [ M | N | 0o | P | Q| R | s | T | U [ v | W | x | Y [ z | m | A | A |
1
2|
3|
4
5]
6|
7|
9 ?
o Text Import Wizard - Step 2 of 3 ? x
10| This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the.
1]
B Delimiters
13 Oz
14 [lsemicoton [ Treat consecutive delimiters as one
5| iComma
15 Samme Text qualtier: |- <
16 O space
7 Ol other:
18]
19
201 Data preview
21
=]
2 = geon =N
24 ynop_data.€414.2003-08-01 00400 [POINT (50.50358 3.121652) [F4l4 pooa-|
] mop_data.€41.2003-03-01 0B:00:00+00 POINT (5050358 3.121652) k414 Pooa-|
25 mop_data.€414.2003-03-01 03:00:00+00 POINT (5050358 3.121652) k414 Pooa-|
2 mop_data.€414.2003-08-01 00400 pomT (50-50358 3.122652) [i414 poo3-| v
ol < >
z
= Cancel <Bock o> Einish
2
31
2|
3
34|
35
36]
37 L
38|
20 -
Sheet1
Ready

H L Type here to search Is zonnig




image7.png
Text Import Wizard - Step 3 of 3 ? X

“This screen lets you select each column and set the Data Format.
Column data format
General

“General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining
Text values to text

Date: | MDY v P

Do not import column (skip)

Data preview
nezay

fene_geom ode fimestamp ~

[POTNT (50.454432 4.442053) pass p022-02-12T08:

[FoTNT (51.151389 4.451753) 6450 po22-02-12T08:

[FoTNT (30.336391 4.526763) [p4s1 po22-02-12T08

[FornT (51.200341 2.887306) 6407 p022-02-12T08:

[pornT (s0.478615 5.908364) pas0 po22-02-12T0s: v
< >

Cancel < Back





image8.png
ES

@ [

From From From From Other

Access Web Text Sources~  Connections

Get External Data

AL -

Fle  Home Inset  Pagelayout

E]

Bxisting

£

Formulas
!F [TIShow Queries
9 rom Table

New
Query - [ Recent Sources
Get & Transfom

Ty @ comecton:
oo Froperis |- 2L T
e Qedtiine | A

]
E=
Tertto
Columns

Y Advanced
Connections sortFier

i =

Data  Consolidate Relationshi
Duplicates Validation = DataModel Analysis~ Sheet

Flash
Fill

Remove

o oc @

<m
S
H H B

Data Tools Forecast

Manage  WhatIf Forecast

Group Ungroup Subtotal

Outline

Signin | 9, share

Show Deail

Hide Detail

Text Import Wiz

This sreen lets you select each column and set the Data Formt.
Column data format
@© General
Orext all remaining values to text.

“General converts numeric values to numbers, date values to dates, and

Opate: | MDY v Advanced.

O Do not import column (skip)

Data preview

- geon
FOTNT (5050353 3.121¢52)

PorT (5050383 3 121652)

T (50 5038 3 121es2)

PorT (5050383 3 121652)

Advanced Text Import Settings
Settings used to recognize numeric data
Decimal separator: 5
Thousands separator: B

Note: Numbers wil be displayed using the numeric
settings specified i the Regional Settings control panel.

Reset

Trailing minus for negative numbers

ok Cancel

Cancel < Back

e





image9.png
Text Import Wizard - Step 1 of 3

‘The Text Wizard has determined that your data is Fixed Width.
1 this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.
Original data type.
Choose the file type that best describes your data:
Delimited, - Characters such as commas or tabs separate each field.

Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each fiel

Start import at ow: |1 2 Flegrign: | 437 : OEM nited States

Preview of file C:\Usersveerledb. WINAPPS\Downloads\synop_station(1).csv.

Id.

1D, code, the_geom, altitude, name, date_begin,date_end
ynop_station.§459.2002-05-22 00:00:00+00, 6459, BOINT
ynop_station.§451.1952-01-01 00:00:00+00, 6451, POINT
ynop_station.§449.1962-01-01 00:00:00+00, 6449, POINT
ynop_station.§450.1952-01-01 00:00:00+00, 6450, POINT
nop_station.6264.2002 4 01:00:00400. 6464 POINT

.se1013
.836391
.454432
.151398
.221395

-689214),159.2,
-526765) 58, ZAVE
-442053),192, GOS:
-451755), 14, DE

.027247).21.5.RE

3

Finish





image10.png
YYou can directly enter the desired coordinates.
Or you can edit the area on the map by hitting the edit button

squares. When you are done, hit "Save"

Coordinate Reference System : EPSG:4236

West : |4.357871
South :

vamunuge

Létzebuerg

> &N;mur'i“}

Time Choose the time interval for which you want to download the data

From:  [2021-12-01 00:00:00 E To: [2022-01-01 00:00:00 E

the top right, and move the white

GieBen

ankflrta

iheim




image1.png
Catalog

In accordance with the European Directive INSPIRE and the Federal Strategy on the Open-data, RMI provides public data sets. Our catalog is
available. We are currently listing our available data, and new datasets will be added regularly in the catalog.

View service

RMI provide a WMS service that allows us to produce maps with our data
AAn user-friendly viewer with our services is available.
You can also use our services in an extrenal GIS viewer by adding this link: https:/opendata.meteo.be/service/ows?

Download

‘You can download our data with Web Coverage Service (WCS) or Web Feature Service (WFS). Some datasets are not yet available in these services,
and old data may be omitted.

Contact

For any questions, please complete our contact form





